

Figura 2. Mapa de saturação de bases e mapa de recomendação de calagem utilizado na correção do solo a taxa variável para a área experimental em 2010.